Порядок установки прошивки для шасси CV358H-T42:
а) Полностью выключить ТВ, выдернуть сетевой шнур из розетки
б) Разархивировать данные (при необходимости), записать файлы напрямую в корень USB диска (без папки). На диске не должно быть других файлов/папок. Не вставляйте флешку в телевизор, если он находится в рабочем режиме.
В) Зажать клавишу POWER на боковой клавиатуре ТВ и, не отжимая клавиши POWER, вставить сетевой шнур в розетку. Подождать 10 сек, пока не загорится синий экран со статусом обновления прошивки. Отпустить клавишу POWER. Дождаться выключения телевизора.
Г) После холодного старта, необходимо выполнить Shipping Mode (через сервисное меню). Вход = Source 2580.
